|  |  |
| --- | --- |
| Герб Беляевского районаМуниципальноебюджетноеобщеобразовательное учреждение«Дубенская основнаяобщеобразовательная школа»Беляевского районаОренбургской областиул.Первомайская, 16п.Дубенский, 461343телефон: 66-3-06e-mail:dubensoh@rambler.ru«25»декабря 2019г. № 67 | Главному государственному инспектору Саракташского и Беляевского районов по пожарному надзору- начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы, подполковнику внутренней службы Чучкалову К.Г. директора МБОУ «Дубенская основная общеобразовательная школа» Беляевского района Оренбургской областиГлуховой В.Н. |

Информация

о мероприятиях, проведенных

в МБОУ «Дубенская основная общеобразовательная школа»

Беляевского района Оренбургской области

 в рамках исполнения представления

 Министерства РФ по делам гражданской обороны

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Оренбургской области,

отдела надзорной деятельности и профилактической работы

по Саракташскому и Беляевскому району

№ 95\1\62 от 03.09.2019 года

 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности,

о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

на объектах защиты по предотвращению угрозы возникновения пожара

В рамках исполнения предписания № 95\1\62 от 03.09.2019 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах зищиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара исполнены следующие мероприятия:

|  |
| --- |
| 1. Выгораженро помещение дошкольной группы противопожарными преградами от помещений школы (в месте выхода в лестничную клетку).
 |
| 1. Помещение дошкольной группы обеспечено двумя эвакуационными выходами
 |
|  |
|  |
| 1. Демонтировано оборудование (радиатора отопления), выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности площадки лестницы
 |
| 1. Изготовлен люк выхода на чердак в здании школы из противопожарного материала.
 |
|  |
|  |
|  |
|  |

Директор школы

 В.Н.Глухова

